**Graduateur à 3 niveaux DS 3N**

Commutateur rotatif pour la commande des appareils de ventilation à 3 positions (p. ex. ventilateur d'air sortant ER 100 D).

Convient aux boîtes encastrées normalisées.

Avec position zéro.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DS 3N |
| Tension de service: | 230 V |
| Charge maximale: | 16 A |
| Type de protection: | IP 30 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Couleur: | Blanc polaire, similaire au RAL 9010, mat |
| Poids: | 0,11 kg |
| Poids avec emballage: | 0,13 kg |
| Largeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 80 mm |
| Profondeur: | 32 mm |
| Largeur avec emballage: | 83 mm |
| Hauteur avec emballage: | 83 mm |
| Profondeur avec emballage: | 73 mm |
| Mode de commande: | Bouton rotatif |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571865 |
| Référence: | 0157.0186 |

Fabricant : MAICO

DS 3N Graduateur à 3 niveaux