**Disjoncteur-protecteur moteur MV 25**

Disjoncteurs-protecteurs moteur pour ventilateurs avec thermocontacts accessibles de l'extérieur.

Avec contacteur général et fusible de commande.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MV 25 |
| Type de tension: | Courant triphasé |
| Tension de service: | 400 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Charge maximale: | 25 A |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Poids: | 0,56 kg |
| Poids avec emballage: | 0,6 kg |
| Largeur: | 75 mm |
| Hauteur: | 140 mm |
| Profondeur: | 95 mm |
| Largeur avec emballage: | 82 mm |
| Hauteur avec emballage: | 145 mm |
| Profondeur avec emballage: | 96 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577126 |
| Référence: | 0157.0712 |

Fabricant : MAICO

MV 25 Disjoncteur-protecteur moteur