**Contacteur US 16 T**

Contacteur universel pour la commande des ventilateurs ou pour charges.

Tension de commande : 230 V/50 Hz, 240 V/60 Hz.

Avec 3 contacts principaux, 1 contact auxiliaire (contact de travail).

Protégé contre l'eau et la poussière.

Avec rail profilé de 35 mm intégré.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | US 16 T |
| Type de tension: | Courant triphasé |
| Tension de service: | 600 V |
| Charge maximale (charge ohmique): | 16 A |
| Type de protection: | IP 55 |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Poids: | 0,67 kg |
| Poids avec emballage: | 0,78 kg |
| Largeur: | 100 mm |
| Hauteur: | 160 mm |
| Profondeur: | 145 mm |
| Largeur avec emballage: | 105 mm |
| Hauteur avec emballage: | 200 mm |
| Profondeur avec emballage: | 185 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577690 |
| Référence: | 0157.0769 |

Fabricant : MAICO

US 16 T Contacteur