**Ventilateur pour serre EFG 30 E**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EFG 30 E |
| Débit d'air: | 800 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.340 1/min |
| Réversibilité: | - |
| Puissance nominale: | 35 W |
| Consommation: | 35 W |
| INominal: | 0,25 A |
| IMax: | 0,25 A |
| Type de protection: | IP X4 |
| Poids: | 6,915 |
| Largeur nominale: | 300 mm |
| Température du fluide au courant nominal: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799814030 |
| Référence: | 0081.0403 |

Fabricant : MAICO

EFG 30 E Ventilateur pour serre