**Tourelle centrifuge DRD 50/6**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DRD 50/6 |
| Débit d'air: | 8.300 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 930 1/min |
| Puissance nominale: | 1.260 W |
| INominal: | 2,6 A |
| IMax: | 3,3 A |
| Inversion de polarité possible: | - |
| Lieu de montage: | Toit |
| Position d'installation: | vertical |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 124 |
| Température du fluide au courant nominal: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871132 |
| Référence: | 0087.0113 |

Fabricant : MAICO

DRD 50/6 Tourelle centrifuge