**Tourelle centrifuge DRD 63/86**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DRD 63/86 |
| Débit d'air: | 14.000 m³/h / 18.500 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 715 1/min / 930 1/min |
| Puissance nominale: | 2.000 W / 4.000 W |
| INominal: | 4 A / 8 A |
| IMax: | 4 A / 8,3 A |
| Inversion de polarité possible: | ✔ |
| Nombre de pôles à vitesse élevée: | 6 |
| Nombre de pôles à faible vitesse: | 8 |
| Lieu de montage: | Toit |
| Position d'installation: | vertical |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 225 |
| Température du fluide au courant nominal: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871590 |
| Référence: | 0087.0159 |

Fabricant : MAICO

DRD 63/86 Tourelle centrifuge