**Ventilateur mural hélicoïde DZQ 45/6 A-Ex**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZQ 45/6 A-Ex |
| Modèle: | Platine murale carrée |
| Débit d'air: | 4.300 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 960 1/min |
| Consommation: | 200 W |
| IMax: | 0,64 A |
| Poids: | 16,3 |
| IA/IN: | 2,7 |
| Homologation Ex: | 84/3896 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837800 |
| Référence: | 0083.0780 |

Fabricant : MAICO

DZQ 45/6 A-Ex Ventilateur mural hélicoïde