**Tourelle d'extraction hélicoïde DZD 25/2 A-Ex**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZD 25/2 A-Ex |
| Débit d'air: | 1.700 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.835 1/min |
| Puissance nominale: | 200 W |
| INominal: | 0,36 A |
| IMax: | 0,36 A |
| Poids: | 17,6 |
| IA/IN: | 4,9 |
| Homologation Ex: | 84/3885 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877615 |
| Référence: | 0087.0761 |

Fabricant : MAICO

DZD 25/2 A-Ex Tourelle d'extraction hélicoïde