**Passage pour l'air extérieur ALD 125 VA**

Passage d'air extérieur pour la ventilation domestique décentralisée et sans courant d'air.

Type de volet : manuel (position 0 % ou 100 %).

Très bonne isolation.

Design plat esthétique.

Bonne distribution d'air.

Aucun branchement électrique nécessaire.

Unité de conditionnement ALD 125 : partie intérieure en plastique, filtre à poussière

ISO Coarse 30 % (G2), gaine murale jusqu'à 500 mm avec protection anti-tempête et insonorisation, volet manuel, grille extérieure carrée en plastique, moustiquaire comprise.

Unité de conditionnement ALD 125 VA : partie intérieure en plastique, filtre à poussière

ISO Coarse 30 % (G2), gaine murale jusqu'à 500 mm avec protection anti-tempête et insonorisation, volet manuel, grille extérieure ronde en acier inoxydable, moustiquaire comprise.

Accessoires : Filtre de rechange ALDF 125/160 G2 ou ALDF 125/160 G3.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ALD 125 VA |
| Sens de l'air: | Insufflation |
| Débit d'air max.: | 30 m³/h |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau grille: | Plastique (grille intérieure) / Acier inoxydable (grille extérieure) |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 1,18 kg |
| Poids avec emballage: | 1,44 kg |
| Type de filtre: | Filtre à poussière |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Type de volet: | manuel, arrêtable |
| Largeur nominale: | 125 mm |
| Largeur: | 159 mm |
| Hauteur: | 159 mm |
| Profondeur: | 572 mm |
| Largeur avec emballage: | 170 mm |
| Hauteur avec emballage: | 180 mm |
| Profondeur avec emballage: | 590 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Différence de niveau sonore normalisé pondéré maximale Dn,w: | 47 dB |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520689 |
| Référence: | 0152.0068 |

Fabricant : MAICO

ALD 125 VA Passage pour l'air extérieur