**Fermeture intérieure MCV 50**

Fermetures intérieures pour insufflation et évacuation d'air.

Commande manuelle par tirette.

Lamelles de fermeture avec guidage parallèle.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MCV 50 |
| Sens de l'air: | Insufflation / Évacuation d'air |
| Vitesse de flux max.: | 2 m/s |
| Lieu de montage: | Mur |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, vernie au four |
| Couleur: | blanc |
| Couleur des lamelles: | noir |
| Poids: | 5,75 |
| Type de volet: | manuel |
| Convient pour une largeur nominale de: | 500 mm |
| Section libre: | 1.620 cm² |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510567 |
| Référence: | 0151.0056 |

Fabricant : MAICO

MCV 50 Fermeture intérieure