**Commande air ambiant RLS 1**

Commande pour appareils de ventilation avec pompe à chaleur, p. ex. WRG 300 WP.

3 niveaux : charge de base, normal, pleine charge.

Commande possible d'autres appareils (p. ex. vanne, pompe à chaleur).

Possibilité de programmation horaire des niveaux de commutation.

Au choix, commutation manuelle ou automatique.

Module de commande : 82 × 150 × 31 mm (L × H × P).

Module de puissance : 203 × 205 × 94 mm (L × H × P).

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RLS 1 |
| Consommation (sans variateur de vitesse): | 4 W |
| Charge maximale (charge inductive): | 8 A |
| Charge maximale (charge ohmique): | 16 A |
| Poids: | 1,58 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577683 |
| Référence: | 0157.0768 |

Fabricant : MAICO

RLS 1 Commande air ambiant