**Caisson de distributeur d'air en tôle, 6 orifices MF-BV75-125-6**

Caisson de diffuseur d'air en tôle à revêtement intérieur insonorisé.

Plaque frontale en tôle dotée d'adaptateurs enfichables intégrés en plastique MF-WE pour l'insertion exacte et rapide des gaines flexibles MF-F.

À la livraison, environ la moitié des adaptateurs enfichables est pourvue de volets de fermeture.

Avec 4 barres de fixation en caoutchouc pour montage au mur / plafond à découplage acoustique.

3 plaques de raccord de visite démontables (2 x sur le côté, 1 en bas sur la boîte de distribution).

Le raccord de la gaine ronde principale avant (NW 125/NW 160) peut être déplacé sur les plaques de raccord de visite.

Utilisation comme distributeur de passage ou 90°.

Accessoires nécessaires : Bagues d'étanchéité MF-FDR.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MF-BV75-125-6 |
| Sens de l'air: | Insufflation ou évacuation d'air |
| Débit d’air: | 180 m³/h conseillé |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 9,25 kg |
| Poids avec emballage: | 10,51 kg |
| Diamètre de raccordement: | 125 mm |
| Diamètre de raccordement gaine flexible: | 75 mm |
| Nombre de pièces de raccordement: | 6 |
| Largeur: | 650 mm |
| Hauteur: | 150 mm |
| Profondeur: | 450 mm |
| Largeur avec emballage: | 660 mm |
| Hauteur avec emballage: | 175 mm |
| Profondeur avec emballage: | 480 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185277 |
| Référence: | 0018.0527 |

Fabricant : MAICO

MF-BV75-125-6 Caisson de distributeur d'air en tôle, 6 orifices