**Elément de sortie d'air Centro-M**

Élément d'air sortant Centro-M - version manuelle

Pour débit d'air modifiable en commun.

Élément d'air sortant à réglage fixe.

Les éléments d'air sortant MAICO Centro-M ne possèdent aucun branchement électrique et peuvent par conséquent s'installer dans toutes les zones selon DIN VDE 0100-701.

Caractéristiques

Élément d'air sortant avec cache de protection et filtre ISO Coarse > 30 % (G2) pour installation dans un boîtier encastré.

À utiliser avec le système d'évacuation d'air centralisé Centro.

Protection anti-incendie identique à la ventilation pour pièce individuelle MAICO ER.

Aucune barrière de fumée froide supplémentaire nécessaire.

Aucun silencieux supplémentaire nécessaire.

Coloris : blanc trafic, similaire RAL 9016.

Remplacement aisé de filtre sans outils.

Cache de protection orientable de ± 5°, ce qui permet de compenser si le boîtier est monté de travers.

Montage simple et rapide de l'élément d'air sortant dans le boîtier à l'aide de la fixation à déclic.

Différence de niveau sonore de gaine selon DIN 4109, contrôlé par IAB (institut allemand d'acoustique et d'architecture de calcul) à Oberursel.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | Centro-M |
| Modèle: | manuel |
| Débit d'air: | 20 m³/h / 40 m³/h |
| Débit d'air minimal: | 30 m³/h |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Type de protection: | IP X5 |
| Lieu de montage: | Mur / Plafond |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Type de système: | centralisé |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,85 kg |
| Poids avec emballage: | 1,14 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Largeur: | 251 mm |
| Hauteur: | 251 mm |
| Profondeur: | 138 mm |
| Largeur avec emballage: | 280 mm |
| Hauteur avec emballage: | 280 mm |
| Profondeur avec emballage: | 155 mm |
| Niveau de puissance acoustique: | 26 dB(A) / 33 dB(A) Données selon la norme DIN 18017-3 pour une surface d'absorption équivalente A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799841821 |
| Référence: | 0084.0182 |

Fabricant : MAICO

Centro-M Elément de sortie d'air