**Passage pour l'air extérieur ZE 45 F blanc**

Passage d'air extérieur insonorisé pour ventilation domestique décentralisée.

Régulation en continu du flux d'air.

Pour montage dans les cadres de fenêtre.

Fenêtres en bois : Des fentes sont nécessaires dans le cadre de la fenêtre.

Fenêtres en aluminium et en matière plastique : Une gaine de ventilation ZEK 45 F est nécessaire avec les profilés creux.

En cas de différence de pression de 10 Pa et clapet entièrement ouvert, le débit d'air est d'environ 22 m3 /h.

Unité de conditionnement (UC) : Partie intérieure, filtre à poussière et à insectes, grille de protection anti-intempéries avec moustiquaire.

Accessoires : Gaine rectangulaire plate ZEK 45 F, grille plate ZE 45 GF, filtre de rechange ZEF.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZE 45 F blanc |
| Sens de l'air: | Insufflation |
| Lieu de montage: | Fenêtre |
| Matériau: | aluminium |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,8 kg |
| Poids avec emballage: | 0,83 kg |
| Type de filtre: | Filtre à poussière |
| Classe de filtre: | G2 |
| Type de volet: | manuel |
| Largeur: | 450 mm |
| Hauteur: | 30 mm |
| Profondeur: | 100 mm |
| Largeur avec emballage: | 485 mm |
| Hauteur avec emballage: | 40 mm |
| Profondeur avec emballage: | 135 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Différence de niveau sonore normalisé pondéré maximale Dn,w: | 40 dB |
| Insonorisation: | oui |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520443 |
| Référence: | 0152.0044 |

Fabricant : MAICO

ZE 45 F blanc Passage pour l'air extérieur