**Commande air ambiant RLS G1 WS**

Commande d'air ambiant design fournie avec les appareils de ventilation WS 75 Powerbox S et H.

En option, comme accessoire pour les appareils de ventilation WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 et WS 470.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RLS G1 WS |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 12 V |
| Matériau: | Verre |
| Couleur: | blanc |
| Poids: | 0,16 kg |
| Poids avec emballage: | 0,25 kg |
| Largeur: | 130 mm |
| Hauteur: | 92 mm |
| Profondeur: | 15 mm |
| Largeur avec emballage: | 265 mm |
| Hauteur avec emballage: | 165 mm |
| Profondeur avec emballage: | 49 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992516 |
| Référence: | 0157.1593 |

Fabricant : MAICO

RLS G1 WS Commande air ambiant