**Interrupteur rotatif DS 10**

Commutateur rotatif pour la commande de ventilateurs indépendamment du thermostat.

Contacteur et commutateur entre mode de fonctionnement normal et continu.

Positions du commutateur : fonctionnement continu, arrêt, fonctionnement normal.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DS 10 |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| IMax: | 16 A |
| Type de protection: | IP 65 |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Poids: | 0,29 kg |
| Poids avec emballage: | 0,32 kg |
| Largeur: | 82 mm |
| Hauteur: | 82 mm |
| Profondeur: | 101 mm |
| Largeur avec emballage: | 85 mm |
| Hauteur avec emballage: | 95 mm |
| Profondeur avec emballage: | 135 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799574101 |
| Référence: | 0157.0410 |

Fabricant : MAICO

DS 10 Interrupteur rotatif