**Pièce tubulaire pour servomoteur MSR 125**

Pièce tubulaire pour le montage des servomoteurs MS… et MS… S.

Avec trous servant à fixer le servomoteur et à faire passer les câbles.

Avec orifice de contrôle, fermé par un bouchon de caoutchouc.

Avec pli d'agrafage orienté vers l'extérieur de manière à avoir une surface lisse à l'intérieur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MSR 125 |
| Matériau: | Tôle d'acier galvanisé |
| Poids: | 0,9 kg |
| Poids avec emballage: | 0,95 kg |
| Largeur nominale: | 125 mm |
| Longueur: | 400 mm |
| Largeur: | 125 mm |
| Hauteur: | 125 mm |
| Profondeur: | 400 mm |
| Largeur avec emballage: | 134 mm |
| Hauteur avec emballage: | 133 mm |
| Profondeur avec emballage: | 400 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925118 |
| Référence: | 0092.0511 |

Fabricant : MAICO

MSR 125 Pièce tubulaire pour servomoteur