**Cadre d'encastrement pour TFA/TFZ EBR-D 20**

Cadre d'encastrement pour bouches d'extraction-insufflation avec fermeture à baïonnette.

Avec filetage et joint de sécurité enchâssé, exception : EBR 15.

Pour raccord sur conduit.

Accessoires nécessaires pour les bouches d'extraction-d'insufflation métalliques TFA ou TFZ.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EBR-D 20 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Couleur: | galvanisé |
| Poids: | 0,2 kg |
| Poids avec emballage: | 0,23 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 200 mm |
| Largeur: | 225 mm |
| Hauteur: | 225 mm |
| Profondeur: | 50 mm |
| Largeur avec emballage: | 225 mm |
| Hauteur avec emballage: | 225 mm |
| Profondeur avec emballage: | 50 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799924975 |
| Référence: | 0092.0497 |

Fabricant : MAICO

EBR-D 20 Cadre d'encastrement pour TFA/TFZ