**Élément de filtre à graisse air sortant FFE 10**

Élément de filtre à graisse élégant pouvant être utilisé comme élément placé devant les bouches d'extraction-insufflation de l'air sortant avec profondeur de montage max. de 20 mm ou comme composant autonome.

Avec cassette de filtre à graisse intégrée amovible.

Dépose de la cassette possible sans outils.

Avec 4 œillets de fixation au dos.

La cassette de filtre à graisse peut être nettoyée à l'eau chaude dans l'évier ou le lave-vaisselle.

Montage au mur ou au plafond simplifié.

Pour utilisation dans les cuisines et kitchenettes.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FFE 10 |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Lieu de montage: | Mur / Plafond |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, poudrée |
| Matériau cassette filtre à graisses: | Maillage d'aluminium à revêtement de métal déployé des deux côtés |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,32 kg |
| Poids avec emballage: | 0,46 kg |
| Largeur: | 190 mm |
| Hauteur: | 185 mm |
| Profondeur: | 50 mm |
| Largeur avec emballage: | 230 mm |
| Hauteur avec emballage: | 230 mm |
| Profondeur avec emballage: | 80 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925064 |
| Référence: | 0092.0506 |

Fabricant : MAICO

FFE 10 Élément de filtre à graisse air sortant