**Filtre à air TFE 25**

Filtre à air pour systèmes de traitement d'air.

Trappe de visite amovible pour un remplacement aisé du filtre.

Avec cartouche filtrante en fibres synthétiques.

Cartouche filtrante non récupérable.

Avec joint en caoutchouc au niveau des pièces de raccordement d'air.

Accessoires : Filtre à air de rechange FE.. .

Accessoires recommandés : Contrôleur de différence de pression DW 1000.

Instructions de montage

Surveiller la résistance du filtre avec un contrôleur de pression différentielle DW 1000.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TFE 25 |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 3,2 |
| Classe de filtre: | G4 |
| Largeur nominale: | 250 mm |
| Température ambiante: | 100 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490449 |
| Référence: | 0149.0044 |

Fabricant : MAICO

TFE 25 Filtre à air