**Module enfichable EnOcean E-SM**

Le module de communication permet d'utiliser la technologie radio EnOcean pour commander l'appareil de ventilation.

Après l'installation du module enfichable sur la platine de base, les détecteurs radio / unités de commande radio peuvent, par exemple, être appris par la commande.

Pour les appareils de ventilation centralisés WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 et WS 470.

Les données sont transmises sur la bande de fréquence 868,3 MHz.

Seuls les profils d'équipement EnOcean (EEP) suivants sont compatibles avec le module enfichable E-SM :

Humidité-Température | Afriso | EEP A5-04-01

Humidité-Température | Thermokon | EEP A5-04-01

CO2-Température | Afriso | EEP A5-09-08

CO2-Température | Thermokon | EEP A5-09-04

Émetteur mural 4 canaux | PEHA | EEP F6-02-01

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | E-SM |
| Tension de service: | 12 V CC |
| Poids: | 0,07 kg |
| Poids avec emballage: | 0,12 kg |
| Largeur: | 54 mm |
| Hauteur: | 39 mm |
| Profondeur: | 47 mm |
| Largeur avec emballage: | 187 mm |
| Hauteur avec emballage: | 47 mm |
| Profondeur avec emballage: | 143 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | Trio, WS 160 Flat, WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925569 |
| Référence: | 0092.0556 |

Fabricant : MAICO

E-SM Module enfichable EnOcean