**Cadre d'encastrement pour filtre à air WSG-ES 170**

Cadre d'insertion pour filtre à air WSG 170.

Peut être réutilisé plusieurs fois.

Est nécessaire si on prévoit que les appareils WS 160 Flat ou WS 170... seront équipés d'un filtre G4 supplémentaire dans l'air extérieur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSG-ES 170 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,28 kg |
| Poids avec emballage: | 0,3 kg |
| Largeur: | 300 mm |
| Hauteur: | 165 mm |
| Profondeur: | 22 mm |
| Largeur avec emballage: | 300 mm |
| Hauteur avec emballage: | 165 mm |
| Profondeur avec emballage: | 22 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932697 |
| Référence: | 0093.0269 |

Fabricant : MAICO

WSG-ES 170 Cadre d'encastrement pour filtre à air