**Insert de ventilation VE ER-AP 60 F**

Insert de ventilateur comme pièce de rechange pour ventilateur pour montage apparent ER-AP 60 F.

Version à commande photoélectrique.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | VE ER-AP 60 F |
| Modèle: | Commande photoélectrique |
| Débit d'air: | 61 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.250 1/min |
| Vitesse variable: | - |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Puissance nominale: | 21 W |
| IMax: | 0,17 A |
| Type de protection: | IP X5 |
| Couleur: | blanc |
| Poids: | 1,03 kg |
| Poids avec emballage: | 1,34 kg |
| Largeur: | 215 mm |
| Hauteur: | 110 mm |
| Profondeur: | 215 mm |
| Largeur avec emballage: | 270 mm |
| Hauteur avec emballage: | 155 mm |
| Profondeur avec emballage: | 280 mm |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799101017 |
| Référence: | E084.0152.0000 |

Fabricant : MAICO

VE ER-AP 60 F Insert de ventilation