**Grille extérieure MGE 80/125 alu**

MGR : Grille extérieure pour recouvrir des ouvertures d'aération rondes.

MGE : Grille extérieure pour recouvrir des ouvertures d'aération carrées.

Avec moustiquaire et support à ressort.

Pour gaines rondes de diamètre 80 mm à 125 mm.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MGE 80/125 alu |
| Modèle: | rectangulaire |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Matériau: | aluminium |
| Poids: | 0,08 kg |
| Poids avec emballage: | 0,1 kg |
| Largeur: | 150 mm |
| Hauteur: | 150 mm |
| Profondeur: | 30 mm |
| Largeur avec emballage: | 153 mm |
| Hauteur avec emballage: | 153 mm |
| Profondeur avec emballage: | 31 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780304 |
| Référence: | 0078.0030 |

Fabricant : MAICO

MGE 80/125 alu Grille extérieure