**Récupérateur de chaleur WRG 20-2**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WRG 20-2 |
| Débit d'air: | 100 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.320 1/min |
| Vitesse variable: | ✔ |
| Tension de service: | 230 V |
| Consommation: | 35 W |
| IMax: | 0,2 A |
| Type de protection: | IP 44 |
| Lieu de montage: | Fenêtre |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 5,3 |
| Poids avec emballage: | 5,3 kg |
| Largeur avec emballage: | 360 mm |
| Hauteur avec emballage: | 160 mm |
| Profondeur avec emballage: | 490 mm |
| Température des fluides à Imax: | 40 °C |
| Taux de récupération de chaleur: | 50 % |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799822257 |
| Référence: | 0082.0225 |

Fabricant : MAICO

WRG 20-2 Récupérateur de chaleur