**Grille extérieure SG 15**

Grille extérieure pour insufflation et évacuation d'air.

Raccord pour mur extérieur en cas d'utilisation de la gaine murale WH.

Avec grille de protection galvanisée.

avec trous de vis masqués.

Ruban isolant fourni.

Accessoires : possibilité d'utiliser la moustiquaire FG.

Grille extérieure pour insufflation et évacuation d'air.

Raccord pour mur extérieur en cas d'utilisation de la gaine murale WH.

avec trous de vis masqués.

Ruban isolant fourni.

Accessoires : possibilité d'utiliser la moustiquaire FG.

SG 120 : filtre à air pouvant être installé ultérieurement SF 120.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SG 15 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Mur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Matériau: | Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,23 kg |
| Poids avec emballage: | 0,23 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 150 mm |
| Largeur: | 200 mm |
| Hauteur: | 200 mm |
| Profondeur: | 50 mm |
| Largeur avec emballage: | 201 mm |
| Hauteur avec emballage: | 201 mm |
| Profondeur avec emballage: | 51 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599043 |
| Référence: | 0059.0904 |

Fabricant : MAICO

SG 15 Grille extérieure