**Insert de ventilation VE ER-AP 60 H**

Insert de ventilateur comme pièce de rechange pour ventilateur pour montage apparent ER-AP 60 H.

Version à commande en fonction de l'humidité.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | VE ER-AP 60 H |
| Modèle: | Commande en fonction de l'humidité |
| Débit d'air: | 35 m³/h / 61 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 900 1/min / 1.250 1/min |
| Vitesse variable: |  -  |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Puissance nominale: | 11 W / 21 W |
| IMax: | 0,13 A / 0,17 A |
| Couleur: | blanc |
| Poids: | 1,06 kg |
| Poids avec emballage: | 1,37 kg |
| Largeur: | 215 mm |
| Hauteur: | 110 mm |
| Profondeur: | 215 mm |
| Largeur avec emballage: | 270 mm |
| Hauteur avec emballage: | 155 mm |
| Profondeur avec emballage: | 280 mm |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100164 |
| Référence: | E084.0154.0000 |

Fabricant : MAICO

VE ER-AP 60 H Insert de ventilation