**Sonde de température NTC 15**

Sonde de température avec manchon pour la mise à l'arrêt de l'appareil à une température d'air entrant inférieure à 10 °C en présence d'une batterie d'eau chaude.

Exigé par l'institut des maisons passives pour la protection d'une batterie d'eau chaude optionnelle telle que WRH 12-1 dans l'air entrant.

Accessoires pour appareil de ventilation WS 170 à récupération de chaleur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | NTC 15 |
| Poids: | 0,05 kg |
| Poids avec emballage: | 0,05 kg |
| Largeur: | 200 mm |
| Hauteur: | 80 mm |
| Profondeur: | 100 mm |
| Largeur avec emballage: | 200 mm |
| Hauteur avec emballage: | 20 mm |
| Profondeur avec emballage: | 100 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | WS 170... |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578338 |
| Référence: | 0157.0833 |

Fabricant : MAICO

NTC 15 Sonde de température