**Cadre d'encastrement pour filtre à air WSG-ES 320/470**

Cadre d'encastrement pour nattes de filtres à air de rechange WSG-EG 320/470.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSG-ES 320/470 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Acier galvanisé |
| Poids: | 0,57 kg |
| Poids avec emballage: | 0,58 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Largeur: | 505 mm |
| Hauteur: | 170 mm |
| Profondeur: | 20 mm |
| Largeur avec emballage: | 520 mm |
| Hauteur avec emballage: | 173 mm |
| Profondeur avec emballage: | 22 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925613 |
| Référence: | 0092.0561 |

Fabricant : MAICO

WSG-ES 320/470 Cadre d'encastrement pour filtre à air