**Pied de fixation FUR 31/1**

Pieds de fixation pour le montage des ventilateurs ERR aux murs, aux plafonds ou sur des consoles.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FUR 31/1 |
| Lieu de montage: | Mur / Plafond |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,75 kg |
| Poids avec emballage: | 0,77 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 315 mm |
| Largeur: | 465 mm |
| Hauteur: | 130 mm |
| Profondeur: | 130 mm |
| Largeur avec emballage: | 270 mm |
| Hauteur avec emballage: | 40 mm |
| Profondeur avec emballage: | 140 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360896 |
| Référence: | 0036.0089 |

Fabricant : MAICO

FUR 31/1 Pied de fixation