**Manchette de raccordement flexible ELA 45 Ex**

Manchette de raccordement flexible pour l'insonorisation et l'amortissement des vibrations des gaines d'air.

Avec brides du côté ventilateur.

Avec tubulures emboîtables côté gaine.

ELA .. : En plastique.

ELA .. Ex : En matériau antistatique pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ELA 45 Ex |
| Matériau bride: | Acier galvanisé |
| Matériau manchette: | Matière plastique, antistatique |
| Poids: | 3,17 kg |
| Poids avec emballage: | 3,2 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 450 mm |
| Largeur: | 510 mm |
| Hauteur: | 510 mm |
| Profondeur: | 220 mm |
| Largeur avec emballage: | 511 mm |
| Hauteur avec emballage: | 511 mm |
| Profondeur avec emballage: | 221 mm |
| Version Ex: | antistatique |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922797 |
| Référence: | 0092.0279 |

Fabricant : MAICO

ELA 45 Ex Manchette de raccordement flexible