**Thermostat TH 10**

Thermostat de commande des ventilateurs en fonction de la température de l'air.

Les ventilateurs peuvent se mettre en marche au choix, lorsque la température de l'air augmente ou diminue (contact inverseur).

Avec indicateur de la position de commutation à l'intérieur.

Antiparasité selon VDE 0875, niveau de perturbation N.

Sonde de température avec câble de raccordement de 2 m.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TH 10 |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Charge maximale (charge inductive): | 4 A |
| Charge maximale (charge ohmique): | 10 A |
| Type de protection: | IP 54 |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Poids: | 0,42 kg |
| Poids avec emballage: | 0,46 kg |
| Largeur: | 125 mm |
| Hauteur: | 110 mm |
| Profondeur: | 69 mm |
| Largeur avec emballage: | 175 mm |
| Hauteur avec emballage: | 120 mm |
| Profondeur avec emballage: | 75 mm |
| Température ambiante: | 50 °C |
| Plage de réglage de la température: | -10 °C jusqu'au 30 °C |
| Différence de commutation: | env. 0,2 K à 5 K |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577645 |
| Référence: | 0157.0764 |

Fabricant : MAICO

TH 10 Thermostat