**Kit pour montage en fenêtre FE 100/1 SG**

Caractéristiques

Pour l'installation d'aérateurs pour petites pièces du groupe ECA 100 ipro dans les fenêtres et les murs fins.

Coloris : blanc trafic, similaire RAL 9016.

Boîtier en plastique antichoc.

Volume de fourniture : volet extérieur AP ou grille extérieure SG, 3 x cadres d'entretoise, 2 x bagues d'étanchéité, manchons filetés, 3 x vis de fixation du ventilateur, étrier de décharge de traction avec 2 x vis, manchon de câble, notice de montage.

Consignes de montage

Montage aisé dans la découpe de la fenêtre grâce à l'adaptateur et au manchon fileté qui peuvent être vissés l'un dans l'autre.

Épaisseur de la vitre d'au moins 3 mm, écart entre les vitres 75 mm max.

Découpe de la vitre 115 à 120 mm.

Ne convient pas pour le montage dans les doubles fenêtres basculantes.

Branchement électrique

Sur la réglette de bornier dans le boîtier du ECA 100 ipro...

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FE 100/1 SG |
| Lieu de montage: | Fenêtre / Cloison mince |
| Position d'installation: | horizontal |
| Matériau: | Matière plastique, antichoc |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,41 kg |
| Poids avec emballage: | 0,49 kg |
| Largeur: | 150 mm |
| Hauteur: | 150 mm |
| Profondeur: | 103 mm |
| Largeur avec emballage: | 158 mm |
| Hauteur avec emballage: | 158 mm |
| Profondeur avec emballage: | 123 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799935001 |
| Référence: | 0093.0500 |

Fabricant : MAICO

FE 100/1 SG Kit pour montage en fenêtre