**Silencieux tubulaire RSR 12**

Silencieux tubulaires pour systèmes de traitement d'air.

Avec garniture d'insonorisation en fibres de verre liées par résine synthétique.

Non combustible selon DIN 4102 classe A1.

Affaiblissement d'insertion mesuré selon DIN 45646.

Résiste à des températures jusqu'à +70 °C.

RSR... : Avec garniture d'insonorisation de 25 mm d'épaisseur.

RSR.../50 : Avec garniture d'insonorisation de 50 mm d'épaisseur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RSR 12 |
| Modèle: | Garniture d'insonorisation 25 mm |
| Matériau: | aluminium |
| Poids: | 1,6 kg |
| Poids avec emballage: | 1,64 kg |
| Largeur nominale: | 125 mm |
| Largeur: | 189,5 mm |
| Hauteur: | 189,5 mm |
| Profondeur: | 1.120 mm |
| Largeur avec emballage: | 225 mm |
| Hauteur avec emballage: | 225 mm |
| Profondeur avec emballage: | 1.185 mm |
| Affaiblissement d'insertion à 63 Hz: | 5 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 125 Hz: | 6 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 250 Hz: | 15 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 500 Hz: | 30 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 1 kHz: | 47 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 2 kHz: | 49 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 4 kHz: | 25 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 8 kHz: | 17 dB |
| Insonorisation: | oui |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923121 |
| Référence: | 0092.0312 |

Fabricant : MAICO

RSR 12 Silencieux tubulaire