**Filtre à air, rechange SF 120**

Filtre à air de rechange pour grille extérieure SG 120.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SF 120 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,02 kg |
| Type de filtre: | Filtre à poussière |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Convient pour une largeur nominale de: | 120 mm |
| Largeur: | 140 mm |
| Hauteur: | 140 mm |
| Profondeur: | 7 mm |
| Largeur avec emballage: | 250 mm |
| Hauteur avec emballage: | 170 mm |
| Profondeur avec emballage: | 35 mm |
| Unité de conditionnement: | 5 pièces |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799939252 |
| Référence: | 0093.0925 |

Fabricant : MAICO

SF 120 Filtre à air, rechange