**Kit de bouchons WS 120 Trio S**

Kit de bouchons pour fermer les trous existants dans le boîtier EPP du WS 120 Trio.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WS 120 Trio S |
| Lieu de montage: | dans l'appareil |
| Matériau: | EPP |
| Couleur: | noir |
| Poids: | 0,2 kg |
| Poids avec emballage: | 0,5 kg |
| Largeur nominale: | 125 mm |
| Convient pour une largeur nominale de: | 75 mm |
| Largeur: | 300 mm |
| Hauteur: | 120 mm |
| Profondeur: | 230 mm |
| Largeur avec emballage: | 320 mm |
| Hauteur avec emballage: | 125 mm |
| Profondeur avec emballage: | 245 mm |
| Température des fluides à Imax: | -20 °C jusqu'au 50 °C |
| Température ambiante: | 10 °C jusqu'au 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799585060 |
| Référence: | 0058.0506 |

Fabricant : MAICO

WS 120 Trio S Kit de bouchons