**Commande air ambiant RLS 1 WR**

Fournie avec les appareils de ventilation WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 et WS 470.

Il est possible de raccorder d'autres modules de commande en parallèle.

Réglage de 4 niveaux de ventilation par boutons.

Avec message de remplacement de filtres par LED.

Avec affichage de défaut par LED.

Plaque d'adaptation pour boîte encastrée fournie.

Câble de commande vers l'appareil LiYY 7 x 0,34 mm².

Alimentation électrique par les appareils WS / WR.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RLS 1 WR |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 12 V |
| Matériau: | Matière plastique |
| Indications de matière plastique: | Polystyrol, sans PVC |
| Poids: | 0,09 kg |
| Poids avec emballage: | 0,1 kg |
| Largeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 80 mm |
| Profondeur: | 35 mm |
| Largeur avec emballage: | 87 mm |
| Hauteur avec emballage: | 87 mm |
| Profondeur avec emballage: | 45 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578093 |
| Référence: | 0157.0809 |

Fabricant : MAICO

RLS 1 WR Commande air ambiant