**Aérateur pour petites pièces ECA 15/2 VZ**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ECA 15/2 VZ |
| Modèle: | Interrupteur-temporisateur |
| Débit d'air: | 320 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.650 1/min |
| Vitesse variable: |  -  |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Consommation: | 44 W |
| IMax: | 0,28 A |
| Type de protection: | IP 31 |
| Câble d'alimentation secteur: | 3 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur |
| Position d'installation: | au choix |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 1,4 |
| Largeur nominale: | 150 mm |
| Niveau de puissance acoustique: | 56 dB(A) |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0080.0980 |

Fabricant : MAICO

ECA 15/2 VZ Aérateur pour petites pièces