**Grille de ventilation de porte MLK 30 blanc**

Grilles de ventilation de porte pour salle de bains, WC, ou cuisine.

Section libre conforme à FeuVo 80 (ordonnance allemande sur les systèmes de chauffage) et TRGI 86 (directives allemandes des installations au gaz).

MLK 30 : découpe de la porte : 271 × 111 mm, dimensions hors tout : 290 x 125 mm.

MLK 45 : découpe de la porte : 432 × 76 mm, dimensions hors tout : 457 x 92 mm.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MLK 30 blanc |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Montage: | Intérieur |
| Lieu de montage: | Porte |
| Matériau: | Matière plastique |
| Indications de matière plastique: | Polystyrol, sans PVC |
| Couleur: | blanc |
| Poids: | 0,2 kg |
| Poids avec emballage: | 0,22 kg |
| Section libre: | 164 cm² |
| Largeur: | 290 mm |
| Hauteur: | 125 mm |
| Profondeur: | 38 mm |
| Largeur avec emballage: | 300 mm |
| Hauteur avec emballage: | 125 mm |
| Profondeur avec emballage: | 51 mm |
| Epaisseur minimale du battant de la porte: | 36 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799511236 |
| Référence: | 0151.0123 |

Fabricant : MAICO

MLK 30 blanc Grille de ventilation de porte