**Coude de 45°, tréfilé B45-125**
Unité de conditionnement : 1 pièce
Gamme: K

Numéro de référence : 0055.0326
Fabricant : MAICO

