**Kit de montage gros œuvre PP 60 KA-SR**

Caractéristiques

Kit de montage gros œuvre pour montage au mur extérieur.

Éléments fournis:

Gaine murale en PVC avec deux couvercles de protection du crépi et huit cales pour orienter la gaine dans l'orifice du mur.

Protection extérieure en acier inoxydable.

Est nécessaire comme accessoire du kit de montage final PP 60 K-SE.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 60 KA-SR |
| Débit d'air: | 17 m³/h / 22 m³/h / 30 m³/h / 41 m³/h / 50 m³/h |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Position d'installation: | horizontal |
| Matériau: | Acier inox |
| Couleur: | Acier inoxydable, brossé |
| Poids: | 2,2 kg |
| Poids avec emballage: | 2,988 kg |
| Largeur nominale: | 200 mm |
| Largeur: | 286 mm |
| Hauteur: | 250 mm |
| Profondeur: | 503 mm |
| Largeur avec emballage: | 270 mm |
| Hauteur avec emballage: | 275 mm |
| Profondeur avec emballage: | 615 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799952053 |
| Référence: | 0095.0205 |

Fabricant : MAICO

PP 60 KA-SR Kit de montage gros œuvre