**Détecteur de gaz nocif SGS**

La concentration de gaz narcotique, de méthane, de propane et de butane sera mesurée en permanence par un détecteur de gaz de haute qualité.

En cas d’alarme de gaz narcotique et de gaz, un avertissement optique (affichage d’alarme rouge) et sonore (niveau sonore avertisseur sonore) est émis.

Sortie relais 1A/30 V CC, contact libre de potentiel pour déclencher un signal de sortie.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SGS |
| Tension de service: | 12 V CC (-10% / +20%) |
| IMax: | 90 mA / 145 mA |
| Type de protection: | IP 20 |
| Lieu de montage: | Appareils WS |
| Position d'installation: | au choix |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc |
| Poids: | 0,22 kg |
| Poids avec emballage: | 0,3 kg |
| Largeur: | 115 mm |
| Hauteur: | 90 mm |
| Profondeur: | 30 mm |
| Largeur avec emballage: | 165 mm |
| Hauteur avec emballage: | 150 mm |
| Profondeur avec emballage: | 80 mm |
| Température ambiante: | -10 °C jusqu'au 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | Trio, WS 160 Flat KET / KBET / KBZET, WS 170..., WS 300 Flat, WS 320..., WS 470... |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992196 |
| Référence: | 0093.1323 |

Fabricant : MAICO

SGS Détecteur de gaz nocif