**Protection anti-tempête ZES 10**

Protection anti-tempête pour la régulation du flux d'air par vent fort ou en rafales.

Accessoires pour éléments d'arrivée d'air ZE 10 T et ZE 10 IB.

Matériau du boîtier : polystyrol.

Matériau de la membrane : silicone spécial.

Montage par insertion dans la gaine murale.

Instructions de montage

Installation recommandée dans les immeubles isolés, côté intempéries et à partir du 3ème étage.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZES 10 |
| Boîtier matériau: | Polystyrol |
| Matériau de la membrane: | Silicone spéciale |
| Poids: | 0,05 |
| Convient pour une largeur nominale de: | 100 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520498 |
| Référence: | 0152.0049 |

Fabricant : MAICO

ZES 10 Protection anti-tempête