**Coude tubulaire plat vertical FFS-BV**

Coude pour gaine rectangulaire, 90° en plastique.

Exécution haute.

Avec possibilité de raccordement pour gaine plate flexible.

Volume de la fourniture :

1 coude pour gaine rectangulaire

2 adaptateurs individuels pour fixations de gaines rondes (FFS-RA)

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FFS-BV |
| Débit d’air: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 1,1 Pa / 4,4 Pa, 10,0 Pa |
| Poids: | 0,2 kg |
| Poids avec emballage: | 0,21 kg |
| Largeur: | 207 mm |
| Hauteur: | 98 mm |
| Profondeur: | 98 mm |
| Largeur avec emballage: | 250 mm |
| Hauteur avec emballage: | 105 mm |
| Profondeur avec emballage: | 160 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558774 |
| Référence: | 0055.0877 |

Fabricant : MAICO

FFS-BV Coude tubulaire plat vertical