**DZQ 30/2 A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZQ 30/2 A |
| Débit d'air: | 3.800 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.850 1/min |
| Vitesse variable: |  -  |
| Réversibilité: |  -  |
| Consommation: | 480 W |
| IMax: | 0,95 A |
| Type de protection: | IP 55 |
| Inversion de polarité possible: |  -  |
| Poids: | 9,3 |
| Température des fluides à Imax: | 85 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0083.0421 |

Fabricant : MAICO

DZQ 30/2 A