**Volet de fermeture AS 40 Ex**

Pour mélanges de gaz et d'air zone 1 et zone 2.

Pour mélanges de poussière et d'air zone 21 et 22.

Plage de température de -30 °C à +60 °C.

Vitesse du flux maximale 10 m/s.

Angle d'ouverture 85°.

Le volet de fermeture doit être monté dans les règles de l'art et mis à la terre conformément aux directives VDE.

Les volets Ex AS 65 Ex, AS 71 Ex ont une entretoise centrale.

Volet Ex avec grille métallique joint.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AS 40 Ex |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Lieu de montage: | Ouverture d'air rejeté sur le mur extérieur |
| Position d'installation: | vertical |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | noir |
| Poids: | 1,05 kg |
| Poids avec emballage: | 1,44 kg |
| Type de volet: | à ouverture/fermeture automatique |
| Diamètre de raccordement: | 422 mm |
| Largeur nominale: | 400 mm |
| Convient pour une largeur nominale de: | 400 mm |
| Largeur: | 462 mm |
| Hauteur: | 462 mm |
| Profondeur: | 26 mm |
| Largeur avec emballage: | 555 mm |
| Hauteur avec emballage: | 555 mm |
| Profondeur avec emballage: | 40 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799514060 |
| Référence: | 0151.0406 |

Fabricant : MAICO

AS 40 Ex Volet de fermeture