**Ventilateur pour montage apparent ERA 17 VZ**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ERA 17 VZ |
| Modèle: | Interrupteur-temporisateur |
| Débit d'air: | 61 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.650 1/min |
| Vitesse variable: |  -  |
| Tension de service: | 230 V |
| Consommation: | 55 W |
| IMax: | 0,36 A |
| Type de protection: | IP 45 |
| Câble d'alimentation secteur: | 3 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Position d'installation: | au choix |
| Poids: | 3 |
| Largeur nominale: | 75 mm |
| Niveau de puissance acoustique: | 51 dB(A) |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0080.0644 |

Fabricant : MAICO

ERA 17 VZ Ventilateur pour montage apparent