**Plot anti-vibrations GPI 46-65**

4 plots anti-vibrations pour la fixation à vibrations réduites des ventilateurs.

La capacité de charge se réfère à un plot anti-vibrations.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | GPI 46-65 |
| Matériau: | Acier / plastique |
| Couleur: | noir |
| Poids: | 0,09 kg |
| Poids avec emballage: | 0,09 kg |
| Capacité de charge maximale: | 65 kg |
| Capacité de charge minimale: | 46 kg |
| Largeur: | 40 mm |
| Hauteur: | 30 mm |
| Profondeur: | 40 mm |
| Largeur avec emballage: | 40 mm |
| Hauteur avec emballage: | 30 mm |
| Profondeur avec emballage: | 40 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732754 |
| Référence: | 0073.0275 |

Fabricant : MAICO

GPI 46-65 Plot anti-vibrations