**BA 140/80-1**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | BA 140/80-1 |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Tôle d’acier |
| Protection incendie: | oui |
| Nombre de pièces de raccordement: | 1 |
| Convient pour une largeur nominale de: | 140 mm |
| Numéro d'homologation: | Z-41.6-573 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799930501 |
| Référence: | 0093.0050 |

Fabricant : MAICO

BA 140/80-1