**Coude de gaine 45°, horizontal KB45H/70/170**

Caractéristiques

Coude pour gaine horizontal, dimension manchon Finition : galvanisé sendzimir.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | KB45H/70/170 |
| Matériau: | Tôle d'acier, galvanisée sendzimir |
| Poids avec emballage: | 0 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 170 mm x Array x 70 mm |
| Largeur avec emballage: | 0 mm |
| Hauteur avec emballage: | 0 mm |
| Profondeur avec emballage: | 0 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555841 |
| Référence: | 0055.0584 |

Fabricant : MAICO

KB45H/70/170 Coude de gaine 45°, horizontal